물질안전보건자료(MSDS)의 작성항목 및 기재사항

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 : 타이트본드 우드글루( Tightbond Wood Glue)

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한 : 일반 목재류 접착제

다. 공급자 정보

미국 제조회사

Franklin International, 2020 Bruck Street

Columbus OH 43207  U.S.A

PHONE) 800-877-4583

한국 판매회사

나무와사람들

경기도 과천시 과천동 502-11

긴급 전화) 02-3679-0101              영업기술부  김신창

2. 유해성․위험성

가. 유해성․위험성 분류

- 중대한 만성 징후에 대한  유해성.위험성 정보 없음

- 눈과 피부에 경미한 가려움이 나타날 수 있으며 이러한 증상을 예방하기

위해서는 사용 후 접촉 부위를 깨끗이 물로 씻는다.

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

신호어            : 주의

문구              : 눈과 피부에 자극을 줄 수 있음

예방조치          : 눈 피부에 접촉하지 않도록, 취급 후 물로 세척

다. 유해성․위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성․위험

만성 독성             : 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음

발암성                : 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음

변이원성              : 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음

최기형성              : 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음

발육영향              : 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음

수정능력영향          : 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음

표적기관              : 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

공급자의 현재 지식범위 내에서 또한 적용 가능한 농도 내에서 건강이나 환경에

대한 유해물로 분류되어 이 항에 보고 되어야 하는 성분을 포함하고 있지 않음

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때 :

눈꺼풀 속까지 물로 약 15분 동안 세척하며 (렌즈 착용자는 띠어낸 후)

신속히 전문의 치료을 받는다.

나. 피부에 접촉했을 때 :

물로 약 15분간 세척하고 오염된 의류 신발은 세탁 후 사용하며 신속히 전문의 치료을 받는다.

다. 흡입했을 때 :

맑은 공기의 장소로 이동하며 호흡이 멈추거나 불규칙 할 경우 인공호흡 장비를 이용하여 처치하며 즉시 병원으로 이송한다.

라. 먹었을 때 :

입안을 세척하며 숙련된 의료구급요원의 지시가 있지 않는 한 구토를 유도하지 말 것. 즉시 의사의 치료를 받는 다.

마. 의사의 주의사항 :

특정한 치료법은 없고 환자의 증세에 따라 적절한 치료가 요구되며 만일       다량을 먹었거나 흡입하였을 경우 해독 전문의사의 자문을 따른다.

5. 폭발․화재시 대처방법

가.  적절한  소화제 : 발화 현장에 적절한 소화제사용

부적절한 소화제: 해당 사항 없음

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성 :

일산화탄소 이산화탄소 등의 일반 탄소화합물

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치 :

화재진압자는 필히 방화복과 산소호흡기가 부착된 안면 보호구 착용

라. 화재로 용기가 가열되면 폭발의 위험성 잇음

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구 :

사고 지역에서 대피하고 즉시 환기장치를 가동하며 훈증을 마시자 않도록

하며 보호장구를 착용한다

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항 :

누출을 즉시 차단하고 오염 물질이 하천 농지 흙 등에 스며들지 않도록

조치 하며 사고 사실을 즉시 관계 당국에 신고한다.

다. 정화 또는 제거 방법 :

모래 흙 규조토 또는 불연성 흡착포를 사용하여 오염원을 제거하며 밀패된     용기에 분리하여 회수 할 것. 회수된 오염물질은 원래의 누출된 오염원과

동일하게 유해하다.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령 :

적절한 개인 보호장비 착용하고 이 물질을 취급 저장하는 장소에서는  음식     을 먹지 말고 흡연 금지.작업자는 음식 먹기 전에 손과 얼굴을 씻고 증기나     훈증을 마시지 않도록 주의. 용기는 밀폐 보관하고 재사용을 금지.

나. 안전한 저장 방법:

건조하고 서늘한 환기가 잘 되는 곳

섭씨 10-32도 보관

식품과는 거리를 두고 보관합니다.

적절한 봉쇄 조치를 취해 환경오염 방지 할 것

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등 :

알려진 노출 한계 값 없음.

나. 적절한 공학적 관리 :

특별한 환기설비는 필요 없음 , 공기 중 오염물질에 대한 작업자의

노출관리에 충분한 일반 배기장치 사용

다. 개인 보호구

호흡기보호 : 위험 평가에 호흡기가 필요하다고 되어있으면 승인기준에 적합                 한 호흡기 선택(정화형/공급형)

눈 보호   : 액체 또는 분진에 노출을 피해야 할 필요가 있으면 보안경 착용

손 보호   : 위험 평가에 필요하다고 되어 있으면 불침투성 장갑 착용

신체 보호  : 인체 보호장비는 작업성능과 관련된 사고 위험을 기초로

선택하고  전문가의 승인을 받는다.

9. 물리화학적 특성

가. 외관(물리적 상태, 색 등) :액체, 노란색

나. 냄새 :옅은 냄새

다. 냄새 역치 : N/A

라. pH : 3.8-4.7

마. 녹는점/어는점 :N/A

바. 초기 끓는점과 끓는점 범위 : 98.889C/210F

사. 인화점 : 밀폐/해당 없음

아. 증발 속도: <1 (부틸아세테이트 = 1)

자. 인화성(고체, 기체)

차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한

카. 휘발성 : 54.1%

타. 분산성 : 물에 확산 될 수 있음

파. 증기밀도 : N/A

하. 비중 : 1.1

거. n 옥탄올/물 분배계수 :N/A

너. 자연발화 온도 :N/A

더. 분해 온도 :N/A

러. 점도 :N/A

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성  : 안정

나. 피해야 할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등) : 명확한 데이터 없음

다. 피해야 할 물질 : 명확한 데이터 없음

라. 분해시 생성되는 유해물질 : 정상 상태에서 유해한 분해 산물 발생치 않음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

나. 건강 유해성 정보

○ 급성/만성 독성(노출 가능한 모든 경로에 대해 기재) :

심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음

○ 피부 부식성 또는 자극성 : 장기간 또는 반복하여 접촉하면 피부가 탈지       되어 피부염을 일으킬 수 있음

○ 심한 눈 손상 또는 자극성 : 눈에 들어가면 자극을 줄 수 있음

○ 호흡기 과민성 : 증기를 호흡하면 호흡기 발작이 나타날 수 있음

○ 발암성 : 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음

○ 생식세포 변이원성 : 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음

○ 생식독성 : 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음

○ 특정 표적장기 독성 (1회 노출) : 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음

○ 특정 표적장기 독성 (반복 노출) :심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음

※ 가.항 및 나.항을 합쳐서 노출 경로와 건강 유해성 정보를 함께 기재할 수 있음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성 :심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음

나. 잔류성 및 분해성 : 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음

다. 생물 농축성 :심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음

라. 토양 이동성 :자료 없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기물 관리법상 규제상황 : 중앙정부 및 지자체 폐기물관리법 준수

나. 폐기시 주의사항 : 환경오염이 없도록 폐기물관리법 준수

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔 번호 : 자료 없음

나. 유엔 적정 선적명 : 자료 없음

다. 운송에서의 위험성 등급 :자료 없음

라. 용기등급(해당하는 경우) : 자료 없음

마. 해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기) : 비해당

바. 사용자가  운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책 : 해당 사항 없음

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제 :해당 없음

나. 유해화학물질관리법에 의한 규제 :  해당 없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제 : 해당 없음

라. 폐기물관리법에 의한 규제 : 지정 폐기물

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제 : 자료 없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처 : 고용노동부고시 제2012-14

나. 최초 작성일자 :

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자 :

라. 기타 : 미국제조사의 MSDS

고용노동부고시 제2012-14 (10조1항)